[bookmark: _GoBack]Инструкция по программированию и подключению декодера iMLed4DMXmini (чип TM512AC).
1. Программирование(запись адресов)  iMLed4DMXmini.
1 вариант
Схема:   PC(программа Prog512) + iMLedMASTER_DMX + iMLed4DMXmini(чип TM512AC)
1. Подключить контроллер  iMLedMASTER DMX кабелем USB к компьютеру (Windows7 и выше).
2. Подключить декодер iMLed4DMXmini к контроллеру iMLedMASTER_DMX через шины D+,D-,GND,+.
3. Подать на контроллеру  iMLedMASTER_DMX напряжение питания 5V.
4. Запустить программу « Prog512 ». В программе установить следующие параметры:
Количество устройств – 512
Начальный адрес 0, приращение 3  - устанавливаются адреса 1, 2, 3, 4
Начальный адрес 1, приращение 4  - устанавливаются адреса 2, 3, 4, 5     и  т.д.
Нажать «Программирование». По окончанию записи загорит 1й канал (если подключена нагрузка и БП).


2 вариант
Схема:   Программатор T1000N-DMX + iMLed4DMXmini(чип TM512AC) 
1. На  программатор T1000N-DMX подать питание через USBmicro.
2. Подключить к программатору T1000N-DMX через шины D+,D-,GND,V+  декодер iMLed4DMXmini.
3. Настроить параметры на программаторе T1000N-DMX:
Выбрать запись чипа TM512AC. Кнопка «M»  -  CH04 (диапазон CH01-CH16).
Назначить первичный Адресc(Adress). Кнопка  «A/S»+Up /вверх или  «A/S»-Down /вниз  (диапазон 0001 …).
Назначить приращение. В нашем случае 4 канала.  Кнопкой «C/P»+Up(вверх) или «C/P»-Down(вниз) выбрать L003  (диапазон L001-L192).
4. Произвести запись адреса. Нажать кнопку «С», на дисплее отобразиться –PO-,затем вернетсяCH04 (через 40сек). По окончанию записи загорит 1й канал (если подключена нагрузка и БП). Запись выполнена.
Для дальнейшей записи  с теми же параметрами, снова выполнить пункт 4.
                    



2. Схема подключение iMLed4DMXmini.
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